**产品图示、尺寸、参数指标等**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 图示 | 尺寸(mm) W\*D\*H | 参数说明 |
| 阅览椅1 | 30 | D:\WeChat Document\WeChat Files\luke_fu\FileStorage\Temp\452bc69c7545b5e9d34486610a1c11b.png | 座椅宽度：670 座椅深度：650 座椅高度：1150-1230 | 1.椅身：框架为高强度尼龙加玻璃纤维材质，强度高，不变形。带可调节腰靠，无需头枕；2.椅背：高透气性网布，具备良好的耐磨性，防褪色，抗静电，抗污染，阻燃；3.椅座：定型海绵，采用环保阻燃布料，耐光牢度5-7，耐摩擦色牢4-5，100%不含重金属。泡棉为一体成型阻燃定型棉。配塑胶底壳，美观耐用；4.PP-179固定扶手，坚固易清洁，扶手面宽大；5.韩国三弘进口气压棒，棒芯壁厚2.0mm, 外管壁厚1.5mm，通过负重至少10万次旋转升降测试，符合BIFMA标准；6.机构：新昊玮，可倾仰锁定，倾仰角度可达22°，质量要求达到BIFMA标准；7.椅脚：高强度耐磨尼龙加纤一体成型五星脚，椅脚半径大于300mm。N60-4防滑静音轮。 |
| 阅览椅2 | 85 | D:\WeChat Document\WeChat Files\luke_fu\FileStorage\Temp\56e026e0517a8dc0e4bda1c30318c07.jpg | 590\*575\*810 | 1.椅身：尼龙加纤双层背；2.椅背：高透气性网布，具备良好的耐磨性，防褪色，抗静电，抗污染，阻燃；3.椅座：采用环保阻燃布料，耐光牢度5-7，耐摩擦色牢4-5，100%不含重金属。 定型棉坐垫，可拆卸，PP座底壳，美观耐用；4.可拆卸扶手，扶手支架为冷轧光亮钢管,壁厚2.0mm，静电喷涂；5.尼龙加纤脚垫；6.框架焊接美观牢固，冷轧光亮钢管，管类壁厚18MM。静电喷涂；7. 坐垫颜色可定制。 |
| 阅览椅3 | 75 |  | 450\*479\*778 | 1.椅身：北美进口白蜡木，整块热压弯曲成型，CNC切割，背面整体光滑平整无连接件。半开放油漆，厚度20mm；2.椅座：采用环保阻燃布料，耐光牢度5-7，耐摩擦色牢4-5，100%不含重金属。座位软包高回弹海绵密度45㎏/m3厚度为30mm，阻燃棉。胶合强度、静曲强度、弹性模量符合GB/T9864-2004标准。多层板座板甲醛释放量符合9864-2004标准；3.框架焊接美观牢固，冷轧光亮钢管，管壁厚度2.0mm，静电喷涂。4.阻燃性能符合GB8624-1997标准要求，达B1级别标准；油漆封边符合GB18581-2001、CNCA-12C-049:2004标准；胶水符合GB/T 14074-2006标准要求，具有环保性；5.坐垫颜色可定制。  |
| 阅览椅4 | 290 |  | 510\*550\*800 | 1.椅身：PP材质一体成型，坚固耐用。靠背护腰曲线设计符合人体工学，连接件为尼龙材质带倾仰功能；2.椅背：高透气性网布，具备良好的耐磨性，防褪色，抗静电，抗污染，阻燃；3.椅座：高密度定型海绵，经久耐用，采用环保阻燃布料，耐光牢度5-7，耐摩擦色牢4-5，100%不含重金属。定型棉坐垫.阻燃。PP座底壳，美观耐用；4.PP扶手，前后滑动；5.特制加宽.脚塞尼龙材质，增加地面接触，防滑耐磨；6.框架焊接美观牢固，冷轧光亮钢管，管壁厚度1.8mm，静电喷涂；7.坐垫颜色可定制。 |