**附件1：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **东华大学会议中心照明节能改造设备参数** | | | | | |
| 序号 | 项目 | 规格型号 | 参数要求 | 数量（套） | 备注 |
| 1 | 4寸天花射灯 | 12W | 色温≥4500K | 50 |  |
| 2 | 6寸嵌入式筒灯 | 12W | 色温≥4500K | 220 |  |
| 3 | 8寸嵌入式筒灯 | 18w | 色温≥4500K | 64 |  |
| 4 | LED灯带 | 10.4w | 色温≥4500K | 650 |  |
| 5 | 轨道射灯 | 10w | 色温≥4500K | 80 |  |
| 6 | 明装射灯 | 18w | 色温≥4500K | 30 |  |
| 7 | 线性照明灯 | 26W | 色温≥4500K，铝材压条，泛光灯 | 220 |  |
| 8 | LED灯板 | 600mm\*600mm | 色温≥4500K | 180 |  |
| 9 | LED灯板 | 600mm\*1200mm | 色温≥4500K | 60 |  |
| 10 | LED灯膜 | 12v | 定制 | 30㎡ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **注：**  **1.室内层高2.8米-6米，其中6米层高点位数约占总点位的1/5。**  **2.所有灯具均需拆除原有点位灯具后安装。**  **3.除汇总价格以外，投标方需提供上表每项设备的综合单价报价（综合报价包含设备、辅料、人工、税费、管理费、交通费等细目，细目不需一一列出），同时报价中列明品牌、规格等。**  **4.主要配件，如LED灯具驱动，电源等需提供品牌、型号。电线、电缆只需提供规格和品牌。** | | | | | |